Правила эксплуатации электросветильников

Всем нам хочется, чтобы интерьер в квартире или офисе был особенным и неповторимым. В продаже много дизайнерских и необычных вещей, а многие сами украшают интерьер своими поделками. В стремлении всех удивить некоторые мастера забывают о простых правилах безопасности. Например, сделав абажуры из папье-маше, или старых газет, ваты, пластика и других подручных материалов, люди надевают свои произведения прямо на лампы, или на небольшие проволочные каркасы. Здесь недалеко до беды. Пункт 42 Правила противопожарного режима в Российской Федерации гласит «Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника». Значит нельзя накрывать лампы газетами или тканью, чтобы приглушить свет. Все промышленные светильники делаются с учётом правильной, безопасной циркуляции нагревающегося воздуха. При перекрытии выходов тёплым потокам, можно создать пожароопасную ситуацию. Другая опасность – химические выделения из нагревающихся материалов, вредные вещества которых содержатся в красках, лаках, клеях и составе синтетических бумаг и тканей. При возгорании помните – любые предметы, связанные с электричеством, водой тушить нельзя! Вода является идеальным проводником тока и человек, который будет поливать проводку водой, гарантированно получит поражение электротоком. Главное требование при подобном возгорании — полное отключение электричества. Если вы заметили огонь в помещении, сразу же звоните с городского и мобильного телефона по номерам «01», «101» и «112».

ОНДПР Центрального района

16.08.2019